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《贺兰山东麓葡萄园碳储量调查技术规程》地方标准编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

按照《自治区市场监管厅关于下达2025年地方标准制（修）订计划的通知》，结合贺兰山东麓葡萄园碳储量调查工作需求的实际情况，编制《贺兰山东麓葡萄园碳储量调查技术规程》地方标准，标准由宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会提出、归口，并组织实施。

（二）起草单位

本标准项目主要承担单位：宁夏大学

协作单位为：宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会、国际葡萄与葡萄酒宁夏交流合作中心（宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业技术协同创新中心）、宁夏清洁发展机制环保服务中心（有限责任公司）。

（三）主要起草人

本标准主要起草人为：杜灵通、苏丽、施光耀、章冉、薛斌、刘子雨、张亮、梁飞、李如意、柳杨、李建军。其中，杜灵通负责主持标准编制相关工作，施光耀为主要联系人。起草组成员参与葡萄园生态监测、土壤与植物碳储量调查、资料整理、技术论证和文本编写等工作。

二、制定标准的必要性和意义

贺兰山东麓是宁夏酿酒葡萄特色优势产区。大量葡萄园由原有荒地建植而成，土地利用变化和多年生葡萄植株生长改变了区域植被与土壤碳库。开展葡萄园生态系统碳储量调查，有助于掌握区域生态系统碳储量现状及其变化规律，为葡萄园绿色低碳管理和生态效益评价提供基础数据。

贺兰山东麓属于典型干旱、半干旱地区，部分葡萄园砾石土广布，土壤组成、种植年限及经营管理方式具有较明显的区域特点。现有碳储量调查相关标准多针对森林、草地等生态系统，尚难以直接满足葡萄园多年生藤本植物碳储量测定、含砾土壤分层取样和园区尺度碳储量核算的实际需要。

制定本标准，有利于统一调查对象、样地布设、植物和土壤碳储量调查、数据记录与计算方法，增强不同园区调查结果的规范性与可比性，为葡萄园碳储量动态监测、碳汇潜力分析和碳资产研究提供技术支撑，并服务宁夏葡萄酒产业绿色低碳发展。
三、主要起草过程

（一）成立起草组、确定分工

本标准由杜灵通研究员主持，施光耀副教授为主要联系人，宁夏大学及相关协作单位人员共同参与。起草组根据成员研究专长，围绕调查技术路线、样地布设、植物与土壤取样、测定分析、计算方法和标准文本编写开展工作。

（二）收集资料

起草组自2020年起持续开展贺兰山东麓典型葡萄园野外调查与试验研究，依托自治区重点研发计划项目“宁夏贺兰山东麓葡萄园区碳资产核算及示范”（2022BEG02051）和自治区重大科技成果转化项目“宁夏葡萄酒产区布局区域化、标准化生产技术体系构建与应用”（2022CJE09007），收集葡萄园碳通量、植被生物量、土壤有机碳及不同碳组分等资料，并查阅相关法律法规、政策文件和现行技术标准。
（三）编制标准草案

2025年6月，起草组在前期研究基础上开展标准资料整理，明确标准名称、适用范围、主要技术内容及编制分工，并围绕样地设置、葡萄植株碳储量调查、土壤分层取样及碳储量计算等内容进行梳理。2025年7月，标准起草组对所收集的资料进行梳理、分析，形成工作组讨论稿。2025年10月，召开标准讨论会，在前期工作的基础上，修改后形成标准征求意见稿，完成编制说明的编写。

（四）调研及征集意见
起草组2025年10月在贺兰山东麓典型代表性葡萄园开展实地调查和试验，针对不同深度土壤有机碳及其组分的分布特征积累了调查数据，并据此论证土壤分层采样方法。2026年6月，开展征求意见。共收到意见10条，采纳意见10条。2026年10月，在意见汇总和修改基础上形成标准征求意见稿及编制说明。
四、编制原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

（一）编制原则

1.合规性原则

依据地方标准制订的有关要求，结合宁夏葡萄园生态环境特征和调查实际，确保技术规定与相关法律法规及现行标准相协调。

2.适用性原则

充分考虑贺兰山东麓砾石土、淡灰钙土、风沙土等土壤条件，以及葡萄园种植年限和生产管理差异，优先选用便于实地实施和重复调查的技术方法。
3.规范性原则

按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写，统一术语、调查要求、测定指标及计算方式。

（二）编制依据

编制过程中，参考了《森林土壤碳储量调查技术规程》（LY/T 3330—2022）、《贺兰山东麓产区葡萄园建园技术规程》（DB64/T 1708—2020）等标准，并结合现行标准文本所列的NY/T 1121.1《土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存》、NY/T 1121.4《土壤检测 第4部分：土壤容重的测定》、NY/T 1121.6《土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定》及LY/T 2250《森林土壤调查技术规程》等相关技术方法。

技术参数和调查流程主要依据2020—2024年贺兰山东麓葡萄园实测资料、相关科研项目成果以及典型样地试验结果，结合产区土壤、植物和经营管理实际确定。
（三）与现行法律法规、标准的关系

本标准是针对贺兰山东麓葡萄园生态系统特点制定的碳储量调查技术规程，与现有土壤调查、样品采集、容重及有机质测定等标准相衔接，对葡萄园样地分类布设、多年生植株调查、高砾石含量土壤取样和碳储量汇总计算提出具体技术要求，属于相关技术标准在区域葡萄园调查中的应用与细化。

五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述
（一）主要条款说明

第1章“范围”规定了本标准适用于贺兰山东麓产区不同土壤类型、不同种植年限葡萄园的碳储量调查。第2章列出规范性引用文件。第3章明确葡萄园碳储量、生物量、植物含碳率、土壤有机碳、土壤有机碳密度、砾石含量及调查尺度等术语和定义。

第4章“样地选择”规定样地调查原则、样地设置、采样工具、调查间隔、调查时间及调查前准备；第5章“植物碳储量调查”规定葡萄主蔓及根系样品采集、含碳率测量及植物碳储量计算；第6章“土壤碳储量调查”规定土壤类型划分、分层采样、砾石含量测定、样品处理、容重与有机质测定以及土壤碳密度和储量计算；第7章“葡萄园碳储量计算”规定样地和园区尺度碳储量的计算方法。
（二）主要技术指标、参数、试验验证的论述 

1.样地设置。标准采用20 m×20 m的400 m²标准样地，以土壤类型和葡萄种植年限作为主要分类依据。土壤类型包括砾石土、淡灰钙土和风沙土；种植年限分为1～5年、6～10年、11～15年、16～20年和20年以上。同一土壤类型及种植年限组合的区域至少布设1块样地，并兼顾空间分布均匀性。

2.调查时间与间隔。植物碳储量调查要求保持采样季节一致，推荐在生长季中后期进行；土壤碳储量调查应避开耕作扰动期。标准对植物与土壤调查间隔分别作出规定，以兼顾植株生长变化、土壤碳库变化和调查实施成本。

3.植物碳储量。采用多年生主蔓（含根系）作为植物碳储量调查对象，统计样地内主蔓总数，通过抽样测量单枝平均干重、含碳率等参数计算样地植物碳储量。样品采集优先结合间伐或挖除植株进行，减少对正常生产的影响。

4.土壤调查深度。以0～100 cm为土壤碳储量调查深度，按0～20 cm、20～40 cm、40～60 cm、60～80 cm及80～100 cm五层进行系统分层取样；在砾石含量过高、无法钻取或挖掘剖面的条件下，标准规定采集0～20 cm和20～40 cm两层表层土壤。

5.砾石修正与碳密度计算。将直径大于2 mm的砾石体积百分比作为土壤碳密度计算的修正参数，结合土壤有机碳含量、土壤容重和土层厚度计算土壤有机碳密度，以适应贺兰山东麓砾石含量较高的实际条件。

6.不同尺度碳储量计算。样地碳储量由葡萄植株碳储量和土壤有机碳储量组成；园区尺度采用均值法或分类型累积法进行汇总计算，使不同调查范围的结果具有可汇总的技术路径。

7.试验验证。研究团队在贺兰山东麓典型代表性葡萄园按照0～100 cm土层分层采样，设置14个采样点，共采集70个土壤样本，检测土壤有机碳含量及不同碳组分，分析土壤碳库活度和有机碳富集系数。结果表明，土壤有机碳含量总体随深度递减，0～60 cm土层富集系数普遍大于1，表明土壤碳储量具有明显垂直分布特征，为标准的分层调查方法提供了实测依据。相关成果发表于《水土保持通报》2024年第44卷第3期第390—398页。
六、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

七、实施标准的措施及建议

本标准为推荐性地方标准，对贺兰山东麓产区葡萄园碳储量调查工作具有技术指导作用。为推动标准实施，建议由有关主管部门组织标准宣传和技术培训，重点讲解样地布设、葡萄多年生植株调查、土壤分层采样、砾石含量测定及碳储量计算方法；选择具有代表性的葡萄园开展示范应用，积累调查数据；鼓励葡萄酒企业、科研机构和相关技术服务单位使用统一的调查记录、数据管理及质量控制方法，并根据实施反馈持续完善技术体系。

八、知识产权说明

不涉及专利。

九、其他应说明的事项

无。



