附件4    
贺兰山东麓葡萄园碳储量调查技术规程
地方标准征求意见汇总处理表
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	序号
	意见章条及原标准内容
	修改意见及依据
	提出单位
	意见处理

	1
	1 范围。原稿对标准适用对象和适用尺度表述较为简单。
	建议进一步明确标准适用于贺兰山东麓不同土壤类型、不同种植年限葡萄园，并说明调查对象面积可涵盖单个葡萄园至整个产区，以增强标准的适用性。
	北方民族大学
	采纳。 已在第1章中补充不同土壤类型、不同种植年限及不同面积尺度葡萄园的适用范围。

	2
	3 术语和定义。原稿对葡萄园碳储量组成界定不够明确。
	建议明确葡萄园碳储量的主要组成，区分植物碳储量和土壤碳储量，并明确植物碳储量所包含的葡萄多年生主蔓及根系。
	宁夏农林科学研究院园艺所
	采纳。 已对葡萄园碳储量定义进行完善，明确包括葡萄多年生主蔓（含根系）碳储量和土壤碳储量。

	3
	4.1 样地调查原则。原稿对样地代表性要求表述较简单。
	建议强调样地布设的典型性和代表性，并充分考虑贺兰山东麓葡萄园类型差异，使样地能够反映调查区域总体特征。
	宁夏气象科学研究所
	采纳。 已在4.1中增加典型代表性、葡萄园类型和抽样调查强度等要求。

	4
	4.2 样地设置。原稿对样地面积以及不同类型葡萄园如何布设样地规定不够具体。
	建议明确标准样地面积，并以土壤类型和葡萄种植年限作为主要分层依据，增强样地设置的规范性和可操作性。
	宁夏农林科学研究院林业与草原研究所
	采纳。 已明确标准样地面积为400 m²（20 m×20 m），并按照土壤类型和葡萄种植年限组合进行样地设置。

	5
	4.3 采样工具。原稿采样工具列举不够全面。
	建议结合葡萄植株、土壤容重和砾石含量调查需要，补充GPS、环刀、2 mm土壤筛、定容容器等必要工具。
	宁夏美誉葡萄酒酿造有限公司
	采纳。 已完善采样工具清单，增加手持GPS、环刀、2 mm土壤筛、带刻度定容塑料桶等工具。

	6
	4.4 调查间隔。原稿未明确植物和土壤碳储量调查的时间间隔。
	建议根据植物碳储量和土壤碳储量变化速率的差异，分别规定调查间隔，避免重复调查或调查周期过长。
	中国林业科学研究院林业研究所
	采纳。 已规定植物碳储量调查间隔应不少于1年，土壤碳储量调查间隔应不少于5年。

	7
	4.5 调查时间。原稿对具体调查季节要求不够明确。
	建议植物碳储量调查尽量保持年度间调查季节一致，并明确推荐调查时期；土壤调查应尽量避开耕作扰动期，提高不同年度数据的可比性。
	中国林业科学研究院林业研究所
	采纳。 已明确植物碳储量调查应在每年相同季节开展，推荐生长季中后期；土壤调查应避开耕作扰动期。

	8
	5.1.1 样品采集。原稿对葡萄植株样品采集方法及调查指标描述不够具体。
	建议明确样地内葡萄主蔓数量及主蔓长度、基茎粗等形态参数的调查方法，同时尽可能利用间伐或生产过程中挖断植株开展取样，减少对正常生产的影响。
	宁夏农林科学研究院园艺所
	采纳。 已补充主蔓数量、长度和基茎粗调查要求，并明确优先选择耕作间伐或挖断的葡萄植株采样。

	9
	5.1.1、5.1.2 植株样品调查。原稿对地下部分及样品测定内容说明不足。
	建议明确葡萄植株样品应包含根系，同时测定鲜重、干重、含水率和含碳率，以保证植物碳储量计算参数完整。
	宁夏农林科学研究院林业与草原研究所
	采纳。 已明确采集完整主蔓（含根系），并测量平均鲜重、干重、含水率和含碳率。

	10
	6.7 砾石含量测定。原稿对贺兰山东麓葡萄园大量砾石土壤的处理方法不够明确。
	贺兰山东麓洪积扇葡萄园砾石含量较高，建议增加＞2 mm砾石体积占比的具体测定方法，并对砾石体积修正进行说明。
	宁夏农林科学研究院林业与草原研究所
	采纳。 已增加砾石含量测定方法、计算方式及砾石体积占比测量示意图。



